BRUV: Guia rápido de campo
Projeto Meros do Brasil
Pesquisa Meros SC
About
Leia sempre antes de ir a campo para revisar os procedimentos.
Procedimentos Pré-Campo
· Verificar carga das baterias.
· Verificar armazenamento dos cartões de memória.
· Verificar funcionamento das câmeras.
· Verificar preseça de todos os componentes e peças do BRUV.
· Verificar presença de todas as porcas para ajuste das .
Procedimentos de Campo
Preparação para o lançamento
· Monte os pés do BRUV.
· Prepare a haste da isca com o cano de armazenamento.
	· [image: C:\Users\Guido\AppData\Local\Programs\Quarto\share\formats\docx\tip.png]  Tip

	· Não adicione a isca ainda, para não ficar pingando no barco. Deixe para pôr no último momento.



· Libere o cabo vermelho em comformidade com a profudidade local estimada. Ex: para 15m de profundidade, libere 17 braças ( 1 braça ~1.5m).
· Amare a ponta solta do cabo de lançamento (corda vermelha) na argola da bóia de meia água do BRUV.
· Amarre a bóia de sinalização de superfície (bóia laranja) ao cabo de lançamento.
	· [image: C:\Users\Guido\AppData\Local\Programs\Quarto\share\formats\docx\caution.png]  Caution

	· NÃO passe o cabo SOMENTE no D-ring plástico da bóia de sinalização, Passe também por dentro do tirante horizontal da bóia como backup de segurança para caso do D-ring quebre.



· Retire ambas as câmeras e ligue-as (Pressione o botão lateral).
· Conecte a câmera ao celular via bluetooth (Ver Quick GoPro App.)
· Formate os cartões de memória.
· Ponha para gravar.
· Verifique se de fato está gravando.
	· [image: C:\Users\Guido\AppData\Local\Programs\Quarto\share\formats\docx\tip.png]  Tip

	· Veja o monitor. Quando está gravando, a GoPro emite um luz vermelha intermitente.



· Devolva as câmaras aos seus RESPECTIVOS cases.
· Cuidado para não por de cabeça para baixo!
	· [image: C:\Users\Guido\AppData\Local\Programs\Quarto\share\formats\docx\tip.png]  Tip

	· Se atente as marcações no bruv, elas devem coincidir. Lembre-se vermelho é bombordo (esquerda) e verde é boreste (direita).



· Adicione a isca ao cano e acople a haste da isca no BRUV.
	· [image: C:\Users\Guido\AppData\Local\Programs\Quarto\share\formats\docx\caution.png]  Caution

	· Quando for conectar a haste da isca, tenha cuidado com a bóia de meia água do BRUV. Está deve passar por fora da haste. Lembre-se de levantá-la antes de fixar a haste.



· VERIFIQUE SE O PROFUDIMETRO ESTA MARCANDO 0m. Caso não esteja, retorne o ponteiro a marcação inicial.
Lançamento na água
· Tudo pronto! Vamos lançar pra água!
· Precisa de pelo menos duas pessoas, uma para lançar e outra para safar o cabo. Bom mesmo é três, porque fica um atento as anotações e coleta do ponto no GPS (protocolo a criar)
· Apoie o BRUV no bordo, metade das pernas dentro, metade fora, com a isca virada para o mar.
	· [image: C:\Users\Guido\AppData\Local\Programs\Quarto\share\formats\docx\warning.png]  Warning

	· Não solte na popa, ao menos que o motor da embarcação esteja desligado, pois corre risco de enroscar no hélice.



· Em caso de embarcação em movimento, solte o mais vertical e rápido possível, evitando assim muita derivação.
· Solte-o e a medida que ganha profundidade realiza alguns puxões para ganhar prumo.
· Se puxar demais ou entrar na água em uma posição ruim, o sistema bruv ficara de ponta cabeçã ou tompará para frente.
· Já aconteceu de o sistema cair em pé, mas de alguma maneira tobar para trás apos muitos minutos em posição correta. Acredito que tenha sido o cabo curto demais em relação a ondulação da maré, mas é preciso verificar mais.
· Quando sentir que a sonda chegou ao fundo, lançe o cabo restante, com a bóia de sinalização.
	· [image: C:\Users\Guido\AppData\Local\Programs\Quarto\share\formats\docx\caution.png]  Caution

	· Não esqueça de marcar o ponto no GPS! É para cada lançamento!



Que informações anotar?
	[image: C:\Users\Guido\AppData\Local\Programs\Quarto\share\formats\docx\important.png]  Important

	Leve sua prancheta ou caderneta de campo!



· Data
· Local
· Participantes
· Hora de lançamento
· Hora de retirada
· Ponto GPS
· Profundidade
· ID do BRUV (B1, B2 ou B3)
Remoção da água
· Enquanto um dos integrantes puxa o sistema BRUV da água, o outro deve ir recolhendo a corda do convez.
· Uma vez embarcado o equipamento:
· Anote a hora de retirada;
· Retire a bóia de sinalização;
· Solte e recolha o cabo;
· Registre a profundidade e retorne o ponteiro do profundímetro para a marcação de zero;
· Retire a haste que sustenta o cano da isca e dispense o material na água;
· Passe uma água no cano da isca para retirar o excesso de peixe morto;
· Caso não vá mais utilizar os BRUVs, desmonte e guarde-os nas bolsas de transporte;
· Caso ainda vá utilizar, deixe-os montados, sem a haste da isca e de forma organizada, em algum local do convez de modo a permitir a circulação da tripulação.
	[image: C:\Users\Guido\AppData\Local\Programs\Quarto\share\formats\docx\caution.png]  Caution

	Ao guardar os BRUVs na bolsa de transporte, tenha especial cuidado com as lentes, de modo a evitar arranhões, pois estes interferem na análise das imagens.



Pós-Campo
Lavagem
· Lave toda a estrutura dos bruvs com água doce.
· Faça com que a água entre nos tubos dos pés.
Cartões de memória & Baterias
· Retire a bateria da câmera, isso facilita o acesso ao cartão de memória.
· Retire o cartão de memória da câmera.
· Copie todos os arquivos do cartão para o drive externo do Meros SC (Ver Transferindo arquivos ao HD.
	[image: C:\Users\Guido\AppData\Local\Programs\Quarto\share\formats\docx\tip.png]  Tip

	Faça o quanto antes! Não deixe para fazer depois, pois terá dificuldade de se lembrar dos metadados de campo.



· NÃO formate os cartões pelo computador. Isso deve ser feito via celular (Ver: Quick GoPro App).
· Devolva os cartões as suas respectivas câmeras (Ver Foto).
	· [image: C:\Users\Guido\AppData\Local\Programs\Quarto\share\formats\docx\tip.png]  Tip

	· A dica é fazer este processo individualmente para cada BRUV. Escolha um dos lados para começar (E/D), depois realize cada etapa desta seção na câmera escolhida e só após concluido o passo-a-passo, siga para o outro lado. Assim você não irá se perder e cometer erros no trato das informações.



· Guarde a bateria no case de campo no compartimento “A carregar”.
	· [image: C:\Users\Guido\AppData\Local\Programs\Quarto\share\formats\docx\tip.png]  Tip

	· Facilite. Deixe as baterias já carregadas e prontas para o próximo campo.
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